Об’єкт тестування клавіатура HyperX alloy fps pro.

Механічна клавіатура з підсвіткою, дротова. Дріт обшитий тканиною. Розкладка Eng-Ru.

**Тест кейс 1**

Підключення

Підключення відбувається через інтерфейс USB 3.0. Клавіатура успішно підключилася до комп’ютера.

При підключені увімкнулася підсвітка

**Тест кейс 2**

Натискання клавіш

Всі клавіші працюють і при наборі тексту

**Тест кейс 3**

Підсвітка

Підсвітка вмикається автоматично при підключенні.

Підсвічуються всі букви та символи

**Тест кейс 4**

Режими підсвітки

Комбінацією клавіш FN + > відбувається зміна режимів підсвітки.

**Тест кейс 5**

Увімкнення калькулятора

Комбінацією клавіш FN + F1 запускається калькулятор

**Тест кейс 6**

Відкриття «Мій комп’ютер»

Комбінацією клавіш FN + F2 відкривається «Мій комп’ютер»

**Тест кейс 7**

Робота з мультимедіа

Комбінація клавіш FN + F11 Звук + -

Комбінація клавіш FN + F9 Мут

**Тест кейс 8**

Клавіші

Клавіші можна легко зняти зі свічів і одягнути назад

**Тест кейс 9**

Ніжки

Внизу клавіатури є пластмасові ніжки. Їх можна відкрити і клавіатура буде лежати під кутом

**Тест кейс 10**

Клавіші Num, CAPS

Клавіші Num, CAPS вмикають відповідні режими. Коли режими увімкнені на клавіатурі загоряються світлові індикатори.

**Тест кейс 11**

Режим регулювання підсвічування

Комбінацією клавіш FN + 9 вмикається режим регулювання підсвічування. Комбінацією клавіш FN